**无线红外探测器**

1. **产品概述**

无线433MHz红外探测器，具备外壳时尚且坚固、探测灵敏度一致、防误报、防宠功能，螺丝固定结构、安装灵活。

1. **技术参数：**

安装高度：最大4 m(吸顶安装时)

安装环境：室内

安装方式：壁挂/吸顶

安装高度：2-4m(2.2m左右效果最佳)

探测方式：双元红外

探测角度：100度

探测范围：0-8m

报警状态：LED灯常亮3秒

电池使用寿命：3-12个月

防水功能：无

无宠物功能：无

温度补偿：支持

抗电磁干扰：0 . 1 - 500 MHz/ 30 V/ m

抗白光干扰：无（需避开强光直射比如门窗正对面位置）

无线频率：315/433可选

无线距离：10-50米

探测速度：0 . 2 m/ s- 3 . 5 m/ s

防拆报警：支持

工作电压：DC9-16V

工作电流：18uA

报警电流：18m A

工作温度：-20℃~50℃

工作湿度：相对湿度≤95% 非凝露

重量：63g

尺寸：104mm\*54mm\*38mm

注意事项：探测器感应到人体一次后，会自动进入休眠省电状态，待3分钟后探测器自动恢复到检测感应状态，这时候人在探测器区域内活动才能再次感应到并报警，从而延长探测器的电池使用寿命。

1. **安装环境**

适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺等场所;同样也适用于大型居住社区、企业园区学校、工厂等场所;以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。