**无线紧急按钮**

1. **产品概述**

无线433MHz紧急按钮是一款手持型的紧急按钮，具有无线传输报警功能，可通过无线学习到报警模块或报警主机使用。内置纽扣电池（CR-2032），LED指示灯，使用方便，操作简单。

1. **技术参数**

工作电压：3.0V

电池续航：1年；

待机：3uA

报警电流：3mA。

无线频率：315MHZ/433MHZ.

无线距离：空旷距离30米

1. **使用环境**

适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺等场所;同样也适用于大型居住社区、企业园区学校、工厂等场所;以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。