无线紧急按钮说明书V26.3
无线紧急按钮
一、产品外观以及拆卸方法
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二、产品概述
本产品是 433 无线紧急按钮，无线传输距离为空旷100 米；触发方式：开盖按压式，具备防误按功能，外形美观且具有视觉冲击性，安装方便，具有卡扣式安装拆卸功能；适用于医院，家庭，学校，银行，养老院等消防或者安防应用场合使用。
三、技术参数
供电电压：3V（纽扣电池）
报警电流：小于 110mA
待机电流：3uA
电池续航：1 年左右
无线频率：433.92MHz
无线距离：空旷100米
工作温度：-20~60℃
工作湿度：5~95%RH
[bookmark: _GoBack]尺寸：88.5*85*31.2mm
安装方式：壁挂
四、指示灯说明
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