4G 物联网人体红外探测器 V25.8
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一、产品概述
4G 人体红外探测器是通过 4G 流量卡上传物联网服务器，再下发到物联网平 台、微信公众号、 电话语音播报、短信通知等形式的通知模式；两种供电方式可 选：3 节 7 号电池（不可充电）、5V2A 电源； 电源不能给电池充电；微信小程序 远程控制设备，配合物联网平台的监控视频，可实时查看现场情况，同时具备录 像功能、定时布/撤防功能；适用于安防场景、社区养老、九小场所等。
二、指示灯说明
	指示灯状态
	灭
	闪烁

	正常状态
	未触发报警状态
	触发报警状态，蓝色灯闪烁

	故障状态
	触发不闪烁， 电池没电
	电池电量不足，红色灯闪烁


三、技术参数
	产品名称
	4G 人体红外探测器

	待机电流
	<50uA

	报警电流
	<60mA

	工作电压
	5V2A

	待机时长
	1 年（电池供电、与触发频率有关）

	工作温度
	-20~60℃

	工作湿度
	5~95%RH

	安装方式
	壁挂

	探测范围
	110 °

	探测距离
	8m

	安装角度
	110 °

	输出方式
	4G 物联网

	接警方式
	PC 端、微信公众号、 电话语音播报、短信

	推送规则
	PC 端、微信公众号无次数限制，电话、短信 24 小时 10 条

	尺寸
	110*50*33mm


四、探测范围示意图
选择适合于 PIR 技术探测的最佳安装点，将红外探测器安装在合适的位置上， 远离各种机器和冷、热 干扰源。
 (
X
)[image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: ] (
X
  
X
)X     X          X
[image: ]


1
 (
安装在基础
 
稳定的位置
) (
不要太靠近高
 
压线周围安装
)不要把探测器对 着冷/热源安装
关于安装高度
壁挂安装时推荐安装高度为1.3米-2.2米。
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五、工作模式
4G 人体红外探测器共有 8 个工作模式，详情如下：
1、普通安全防盗模式：触发报警一次，需在无人触发状态下过去 1 分钟，再次触发才能推送报警信息。 如果在 1 分钟内有第 2 次触发，从第 2 次触发报警时开始计时，需要再等待 1 分钟的无人触发状态，才能 被再次触发从而进行报警信息推送。
适用场景：无人活动的场景。
2、高度安全防盗模式：触发报警一次，需等待 10 秒，再次触发才能推送报警信息。如果在 30 秒内有多 次触发，还是按照原来的 10 秒计算，不重新计时。（出厂默认该模式）
适用场景：无人活动而且安全系数要求非常高的场景。
3、节能防盗模式：触发报警一次，需等待 60 分钟，再次触发才能推送报警信息。如果在 60 分钟内有多 次触发，还是按照原来的 60 分钟计算，不重新计时。
适用场景：场所人员较多，但活动不规律的场景。
4、智能防盗模式：触发报警一次，需在无人触发状态下过去 10 分钟，再次触发才能推送报警信息。如果 在 10 分钟内有第 2 次触发，从第 2 次触发报警时开始计时，需要再等待 10 分钟的无人触发状态，才能被 再次触发从而进行报警信息推送。
适用场景：办公室场所， 白天一直有人，无需防盗报警；晚上无人则自动进入防盗报警状态。
5、自动能源管理模式： 若 5 分钟内无人触发，则推送无人报警，此后依旧无人触发，不再推送无人报警 信息。一旦接收到无人报警信息后发生触发事件，立即推送报警信息，并从此时开始重新计时。若在重新 计时的 5 分钟内再次触发报警，则从第二次触发报警的时刻重新计时。
适用场景：与平台上的 4G 控制开关配合使用，可以做到红外感应触发报警，控制灯光开启；无人报警控 制灯光关闭。
6、8/12/24 小时无人提示报警模式：在时间阈值 8/12/24 小时内，用于检测是否有触发事件。当超过该时 间阈值且未检测到触发事件时，推送无人报警信息。此后依旧无人触发，不再推送无人报警信息。一旦接 收到无人报警信息后发生触发事件，立即推送报警信息，并从此时开始重新计时。若在重新计时的时间阈 值内再次触发报警，则从第二次触发报警的时刻重新计时。
六、工作模式切换
手机打开小程序，进入设备详情，打开“工作模式设置 ”，4G 红外上电，触发报警，等待在小程序上 收到报警信息时，进入“工作模式设置 ”，选择工作模式；退出再进入工作模式，可查看是否修改成功， 操作过程请不要超过 20 秒，否则无效。
七、物联网平台
请先扫码添加设备后，再通电，等待 2-3 分钟的时间，触发报警，微信公众号接收到报警信息即可； 未接收到报警信息请联系技术人员沟通处理。
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1、请扫描下方二维码关注公众号
或者微信搜索“物联网 Alarm 公众号 ”
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3、4G 人体红外探测器 修改工作模式演示视频
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